ENG_IDLE_SPD_MEASURE_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 1
Beschreibung Schalter für Varianten der Motorleerlaufdrehzahl-Ermittlung.
Datensatzwert | Bedeutung
0 | als Motordrehzahl wird der Datensatzwert ENG_IDLE_SPD_DEFAULT_ verwendet
1 | Die Motorleerlaufdrehzahl wird automatisch ermittelt
2 | Default: Die Motorleerlaufdrehzahl wird automatisch ermittelt
... | Default: Die Motorleerlaufdrehzahl wird automatisch ermittelt
255 | Default: Die Motorleerlaufdrehzahl wird automatisch ermittelt
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)