AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENG_SPEED_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Nm ; U/min
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Kennlinie des Nebenverbraucher-Drehmoments über der Motordrehzahl (7 Geraden Þ 8 Kennlinienpunkte) Ausschalten der Funktion: Alle Motormomentwerte: 0 Alle Motordrehzahlen: 0
Wert | Bedeutung | Einheit
AUX_CONSUMER_TOR QUE_AT_ENGSPEED_[0][0] | Kennlinienpunkt 1: Drehmoment | Nm
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[0][1] | Kennlinienpunkt 1: Motordrehzahl (kleinster Wert) | U/min
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[1][0] | Kennlinienpunkt 2: Drehmoment | Nm
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[1][1] | Kennlinienpunkt 2: Motordrehzahl | U/min
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[2][0] | Kennlinienpunkt 3: Drehmoment | Nm
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[2][1] | Kennlinienpunkt 3: Motordrehzahl | U/min
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[3][0] | Kennlinienpunkt 4: Drehmoment | Nm
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[3][1] | Kennlinienpunkt 4: Motordrehzahl | U/min
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[4][0 | Kennlinienpunkt 5: Drehmoment | Nm
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[4][1 | Kennlinienpunkt 5: Motordrehzahl | U/min
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[5][0] | Kennlinienpunkt 6: Drehmoment | Nm
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[5][1] | Kennlinienpunkt 6: Motordrehzahl | U/min
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[6][0] | Kennlinienpunkt 7: Drehmoment | Nm
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[6][1] | Kennlinienpunkt 7: Motordrehzahl | U/min
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[7][0] | Kennlinienpunkt 8: Drehmoment | Nm
AUX_CONSUMER_TORQUE_AT_ENGSPEED_[7][1] | Kennlinienpunkt 8: Motordrehzahl (größter Wert) | U/min
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)