TM_N3_PULS_PER_REVOLUTION_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Anzahl
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung 0 = automatische Erkennung der Zähnezahl des Turbinenaußenkranzes aktiv 40 = automatische Erkennung der Zähnezahl des Turbinenaußenkranzes deaktiviert, es wird eine Zähnezahl des Turbinenaussenkranzes von 40 verwendet 63 = automatische Erkennung der Zähnezahl des Turbinenaußenkranzes deaktiviert, es wird eine Zähnezahl des Turbinenaussenkranzes von 63 verwendet alle anderen Werte sind unzulässig und führen zum Zustand "Zwangsneutral". Gültigkeit in Software
ab Version | D5.3.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)