CAN_DM1_RET_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 3
Min. Wert: | 1
Defaultwert: | 1
Beschreibung Das Getriebe vereint verschiedene Baugruppenfunktionen, nämlich die Getriebefunktion und eine Retarderfunktion. Diese Funktionen und die damit möglichen Fehler werden in einigen Fahrzeugarchitekturen logisch getrennt, so dass auch die Fehlerausgabe, obwohl aus demselben Steuergerät getrennt, für die beiden o.g. Baugruppen erfolgen soll. Der hier beschriebene Datensatzparameter definiert, in welcher DM1-(Baugruppen)-Botschaft die Meldungen gesendet werden, die dem Retarder zuzuordnen sind. Die Baugruppen-Zuordnung ist in der Fehlerdatenbank festgelegt.
Datensatzwert | Beschreibung
1 | Meldungen die dem Retarder zugeordnet werden, werden ausschließlich als DM1-Getriebemeldungen gesendet.
2 | Meldungen die dem Retarder zugeordnet werden, werden zusätzlich zu den DM1-Getriebemeldungen als DM1-Retardermeldungen gesendet.
3 | Meldungen die dem Retarder zugeordnet werden, werden ausschließlich als DM1-Retardermeldungen gesendet.
sonstige | not defined. Die Software verwendet als Rückfallebene die Einstellungen, die der Wert 1 repräsentiert.
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.4.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)