CAN_PROTOCOL_PUBLIC_CAN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 2
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Auswahl, welches CAN-Protokoll auf dem Public-CAN (Fahrzeug-CAN) läuft.
Datensatzwert | CAN-Protokoll
1 | SAE-J1939
2 | IES (Evo-Bus)
sonstige | kein CAN-Protokoll
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)