ADA_CAN_ENG_TORQUE_MODE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Mit Hilfe dieses Datensatzwertes kann man das CAN-Motormoment, welches zur Regeldruckberechnung der Schaltungen herangezogen wird, von einer linearen in eine stufige Einteilung umschalten.
Datensatzwert | Bedeutung
0 | CAN-Motormoment für Regeldruckberechnung mit linearer Einteilung
sonstige | CAN-Motormoment für Regeldruckberechnung mit stufiger Einteilung
Gültigkeit in Software
ab Version | D2.4
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)