VEH_WEIGHT_M_AP_STEP_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Fahrpedalstufe
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 4
Beschreibung Ab dieser Fahrpedalstufe (bei Tempomatbetrieb Motormomentstufe) wird die Adaption der Fahrzeugmasse in dem Moment durchgeführt, wenn die Abtriebsdrehzahl den Wert NEIGUNG_BARO_RESET_MIN_OUT_SPEED_1G_RPM_ erreicht (dies ist kurz vor der 1-2-Schaltung). Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.11.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)