CONV_CTRL_AT_NEUTRAL_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Selektor für „Wandlerdruckabsenkung (WDA) in Neutral“
Datensatzwert | Beschreibung
0 | WDA in Neutral nicht aktiviert
1 | WDA in Neutral aktiviert, wenn Öltempemperatur kleiner oder gleich CONV_CTRL_AT_NEUTRAL_TEMP_[0]
sonstige | not defined. Die Software verwendet als Rückfallebene die Einstellungen, die der Wert 0 repräsentiert.
Siehe auch: CONV_CTRL_AT_NEUTRAL_TEMP_ Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.4.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)