SAFE_STALLPOINT_ENG_SPEED_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Minimale Motordrehzahl, bei der der Festbremspunkt erkannt wird. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.3.0.0
bis Version | E300.1-D5.4.2.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)