OIL_LVL_M_VARIANT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 2
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Dieser Wert gibt an, welches Verfahren zur Bestimmung der Füllstandshöhe angewendet wird.
Wert | Bedeutung
1 | Die Mittelwertbildung zur Bestimmung der Füllstandshöhe wird nur einmal mit im vorigen Betriebszyklus gespeicherten Messwerten der Halte durchgeführt
2 | Die Mittelwertbildung zur Bestimmung der Füllstandshöhe arbeitet kontinuierlich über Zündung Aus hinaus
Sonstige | Keine Bestimmung der Füllstandshöhe
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.0.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)