SAFE_STALLPOINT_TIME_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 0.01 s
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Maximal erlaubte Zeit im Festbremspunkt. Wird dieser Wert auf 0 gesetzt, wird die Überwachung des Festbremspunktes deaktiviert. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.3.0.0
bis Version | E300.1-D5.4.2.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)