GEAR_ENBL_ACTIVE_AT_LIMP_HOME_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | 1
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Über diesen Datensatzwert kann eingestellt werden, ob auch im Limp-Home-Betrieb die Gangfreigabe-Bedingungen geprüft werden.
Datensatzwert | Bedeutung
0 | Im Limp-Home-Betrieb wird die Gangfreigabe immer (ohne Prüfung der Bedingungen) erteilt.
1 | Im Limp-Home-Betrieb wird die Gangfreigabe nur erteilt, wenn die eingestellten Bedignungen erfüllt sind.
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.9.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)