ST_AGH_UPS_OFFSET_AP7_SLIDER_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Bei aktivem Preview-AGH wird bei einem SensoTop mit einer SensoTop-Sliderstellung größer gleich dieser Sliderstellung erst beim FP7-Schaltpunkt plus ST_AGH_UPS_OFFSET_AP7_TO_AGHUPS_ in den nächst höheren Gang geschaltet. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.11.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)