GEAR_ENBL_BRAKE_PEDAL_POS_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | % / ‰ 1
Max. Wert: | 255 1
Min. Wert: | 0 1
Defaultwert: | ???
1 In den Softwareversionen D5.5.x.x, D5.6.x.x, D5.7.x.x wird die eingestellte Bremspedalstellung nicht als Prozentwert, sondern als Promillewert interpretiert. Der Max. Wert ist jedoch dennoch 255. Die maximal einstellbare Bremspedalstellung beträgt in diesem Fall also maximal 25,5 % (255‰). Beschreibung Die Gangfreigabe erfolgt, wenn die via CAN eingelesene Bremspedalstellung innerhalb von 2s nach dem Eintasten größer als dieser Wert oder ungültig ist. Diese Funktionalität ist nur aktiviert, wenn in diesem Datensatzwert mindestens 5 steht. Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)