RET_ON_MINTORQUE_HYST_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Nm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Hysteresewert zu RET_ON_MINTORQUE_ MIN_PC_ Ist die Bremsmomentenanforderung bei aktivem Retarder kleiner als RET_ON_MINTORQUE_MIN_PC_ minus RET_ON_MINTORQUE_HYST_, so wird der Retarder sofort deaktiviert. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.3.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)