GEAR_GUARD_BRAKE_PEDAL_POS_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: |
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 0
Beschreibung Die Gangfreigabe erfolgt, wenn die via CAN eingelesene Bremspedalstellung innerhalb von 2s nach dem Eintasten größer als dieser Wert und gültig ist. Diese Funktionalität ist nur aktiviert, wenn in diesem Datensatzwert mindestens 5 steht. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version | D2.2.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)