RET_ON_OUTPUT_SPEED_LIMIT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Ist die gültige Abtriebsdrehzahl größer als RET_ON_OUTPUT_SPEED_LIMIT_ dann kann der Retarder nicht eingelegt werden. Ab E300.1-D5.0.0.0 Ab dieser Softwareversion ist der Datensatzwert abhängig vom Bremselement.
Wert | Bedeutung | Einheit
RET_ON_OUTPUT_SPEED_LIMIT _[0] | Wert für alle anderen Bremselemente | rpm
RET_ON_OUTPUT_SPEED_LIMIT _[1] | Wert für Bremselement T0R0 | rpm
RET_ON_OUTPUT_SPEED_LIMIT _[2] | Wert für Bremselement T0R2 | rpm
RET_ON_OUTPUT_SPEED_LIMIT _[3] | Wert für Bremselement T2R0 | rpm
RET_ON_OUTPUT_SPEED_LIMIT _[4] | Wert für Bremselement T2R2 | rpm
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)