FLEXI_DIM_SIG_LOW_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 100
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Prozentualer Wert der Standard-Tastenschalterbeleuchtung bei Dimmerselektor Schalterstellung "Low". Siehe hierzu auch FLEXI_DIM_SIG_SETTING_ Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.5.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)