ADA_RET_EMPTY_TIME_AFTER_RET_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | -
Min. Wert: | -
Defaultwert: | -
Beschreibung Die Software besitzt ein Modell, um den Grad der Wandlerfüllung zu ermitteln. Mit diesem Datensatzparameter wird die Zeit angegeben, die der Wandler nach dem Ausschalten der Wandlerbremse mit vollem Wandler benötigt, bis er leer ist. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)