ENG_IDLE_SPD_MEASURE_START_DELAY_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | 200
Beschreibung Wartezeit im Motorleerlauf bis eine neue Messung der Motorleerlaufdrehzahl gestartet wird. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)