SP4_UPS_ENGINE_SPEED_MIN_AP4_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Schaltprogramm 4: Minimale Motoranschlussdrehzahlen bei einer Hochschaltung mit Fahrpedalstufe Vollast 1 (Anschlussdrehzahlen bei maximaler Fahrzeugbeschleunigung).
Datensatzwert | Bedeutung
SP4_UPS_ENGINE_SPEED_MIN_AP4_[0] | Minimale Motoranschlußdrehzahl für die Schaltung 1-2
SP4_UPS_ENGINE_SPEED_MIN_AP4_[1] | Minimale Motoranschlußdrehzahl für die Schaltung 2-3
SP4_UPS_ENGINE_SPEED_MIN_AP4_[2] | Minimale Motoranschlußdrehzahl für die Schaltung 3-4
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)