ENGAGE_LOCK_OUTPUT_SPEED_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Max. Abtriebsdrehzahl, bis zu der eine Getriebeblockierung mit TB und RBK erlaubt ist. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)