Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Service Daten

Im Service-Fenster werden alle service-relevanten Daten eingetragen. Diese Daten dienen der Optimierung von Serviceleistungen, der Zuordnung eines ECU-Files zu einem Servicefall und werden genutzt, um die ECU-Daten in der zentralen Voith-Datenbank zu verwalten. Hierzu gehören Information über:

- Fahrzeug
- Motor
- Getriebe
- Kunde
- Service

Alle Servicedaten sind, ohne Einfluss auf andere Daten zu nehmen, im Festwertspeicher des Getriebe-Steuergerätes gespeichert. Änderungen an z.B. den Betriebsdaten haben keinen Einfluss auf die Servicedaten. Bei Abnahme des Busses (PDI - PreDelivery Inspection) müssen diese Daten vom Voith Kundendienst eingetragen werden.

## Gültige Plattformen:

- DIWA.3 via E310
- DIWA.5
- DIWA.6 via KWP
- DIWAhybrid E300.1

## So öffnen Sie die Service Daten

Die Service Daten erreichen Sie über die Gruppe Service im Hauptfenster. Anschließend wählen Sie im Service-Menü die Schaltfläche Service Daten.

Das Servicedaten Fenster steht Ihnen auch ohne angeschlossene ECU zu Verfügung. Daten können Offline bearbeitet werden.

## So bearbeiten Sie die Service Daten

Alle Servicedaten sind Freitext und können daher auch frei in den einzelnen Feldern editiert werden. Die meisten Felder können Sie auch unterstützt über die Auswahl aus einer ComboBox befüllen.
Die meisten ComboBoxen stehen zueinander in Beziehung. Sobald Sie eine Auswahl z.B. für den Fahrzeughersteller getroffen haben, werden alle davon abhängigen Auswahllisten gefiltert.
Einen gesetzten Filter erkennen Sie über das Filtersymbol rechts neben der ComboBox.

Sie können den Filter abschalten, indem Sie auf den Filter klicken.
Bleibt durch den Filter nur ein Eintrag zur Wahl, befüllt ALADIN das Feld automatisch.

Lesen und Speichern im Steuergerät:

Servicedaten können nur unter 2 Bedingungen in ein Getriebesteuergerät geschrieben werden.

- Die Servicedaten wurden zuvor aus der Steuerung ausgelesen
- Es sind alle Pflichtfelder ausgefüllt

Durch das Lesen der Servicedaten aus dem Getriebesteuergerät werden alle Felder mit diesen Inhalten überschrieben. Speichern Sie daher Ihre Einträge zuvor in ein Template.

Alle Pflichtfelder, die noch nicht ausgefüllt sind, werden durch einen roten Stern links neben dem Feld angezeigt.

Die Servicedaten lesen Sie über die Schaltfläche "Lesen" oder über den Menüpunkt "Service Daten von ECU einlesen" aus der Steuerung.

Sobald alle Bedingungen erfüllt sind, speichern Sie über die Schaltfläche "Schreiben" oder den Menüpunkt "Service Daten in ECU schreiben" in die Steuerung.

Getriebedaten aus TIM

Über den Menüpunkt "Bearbeiten - Getriebe - TIM Daten einlesen" werden alle Daten aus dem TIM ausgelesen und in die entsprechenden Felder der Registerkarte Getriebe eingetragen.

Persönliche Servicedaten

Über den Menüpunkt "Bearbeiten - Service - Meine Servicedaten eintragen" werden Ihre persönlichen Service-Informationen aus den ALADIN Einstellungen in die entsprechenden Felder der Registerkarte Service eingetragen.

## Arbeiten mit Templates

Die Templates dienen zum Speichern von Service-Daten auf die lokale Festplatte. Hierdurch können Sie Service-Daten für die PDI vorbereiten und mehrfach verwenden. ALADIN bietet Ihnen 5 Varianten von Templates:

- Fahrzeug Template - Speichert nur Einträge aus der Registerkarte Fahrzeug
- Motor Template - Speichert nur Einträge aus der Registerkarte Motor
- Getriebe Template - Speichert nur Einträge aus der Registerkarte Getriebe
- Kunde Template - Speichert nur Einträge aus der Registerkarte Kunde
- Haupt-Template - Speichert alle Einträge aus den Registerkarten Fahrzeug, Motor, Getriebe, Kunde und Service

Wenn Sie z.B. die Servicedaten von 20 gleichen Fahrzeuge bei 3 Kunden eintragen wollen, legen Sie 1 Haupt-Template und 3 Kunden-Templates an. Bei den PDIs laden zuerst die Daten aus dem Haupt-Template und im zweiten Schritt die Daten des jeweiligen Kunen. Das Ausfüllen der Service-Daten reduziert sich damit auf die individuellen Felder: VIN, Busnummer, amtliches Kennzeichen und Getriebe-Seriennummer.

Speichern eines Template

Templates speichern Sie über die Menüpunkte "Bearbeiten - Template-Typ - Template speichern".

Anschließend öffnet sich ein "Speichern unter" Dialog. Hier haben Sie die Möglichkeit einen Namen für das Template zu vergeben.

Beachten Sie bitte, dass Sie den Speicherort nicht ändern können.

AlADIN zeigt Ihnen über ein Diskettensymbol rechts neben den Feldern, welche Daten im Template gespeichert wurden.

Laden eines Template

Templates Laden Sie über die Auswahlliste im Menüpunkt "Bearbeiten - Template-Typ - Template Name"

ALADIN zeigt Ihnen über ein Stiftsymbol rechts neben den Feldern, welche Daten aus dem Template geladen wurden.

## Arbeiten mit ECU-Files

Sie haben die Möglichkeit Service-Daten aus ECU-Files zu laden, zu editieren und in das ECU-Files zurückzuspeichern.
Das ECU-File öffnen Sie über den Menüpunkt "ECU - ECU-File - ECU-File laden". Es öffnet sich ein "Öffnen" Dialog über den Sie das gewünschte ECU-File auswählen können.

Sie können nur in ein ECU-File speichern, wenn die Service-Daten zuvor erfolgreich aus einem ECU-File gelesen wurden. Das ECU-File speichern Sie über den Menüpunkt "ECU - ECU-File - ECU-File speichern".

Beachten Sie bitte, dass Sie keine Daten direkt aus einem ECU-File in eine Steuerung speichern können. Für diesen Fall laden Sie zunächst die Daten aus einem ECU-File. Speichern Sie die Inhalte in einem Template. Lesen Sie anschließend die Service-Daten aus der Steuerung. Laden Sie die Inhalte aus dem Template und schreiben Sie dann in die Steuerung.
TIM VIN