GEAR_GUARD_OUTPUT_SPEED_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | rpm
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Die Gangfreigabe erfolgt, wenn die Abtriebsdrehzahl innerhalb von 2s nach dem Eintasten größer als dieser Wert oder größer als 150 rpm ist. Ausserdem erfolgt die Gangfreigabe auch, wenn die Abtriebsdrehzahl innerhalb t von 2 Sekunden nach dem Eintasten fehlerhaft oder nicht verfügbar ist. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version | D2.2.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)