SP5_DNS_VEHICLE_DEC_MIN_AP4_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 0.01 m/s²
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Schaltprogramm 5: Minimale Fahrzeugverzögerung bei einer Rückschaltung mit Fahrpedalstufe Vollast 1 (Verzögerungswerte für minimale Schaltdrehzahl).
Datensatzwert | Bedeutung
SP5_DNS_VEHICLE_DEC_MIN_AP4_[0] | Minimale Fahrzeugverzögerung für Schaltung 2-1
SP5_DNS_VEHICLE_DEC_MIN_AP4_[1] | Minimale Fahrzeugverzögerung für Schaltung 3-2
SP5_DNS_VEHICLE_DEC_MIN_AP4_[2] | Minimale Fahrzeugverzögerung für Schaltung 4-3
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)