ENG_CAN_TRQ_LMT_UPS_1_2_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Nm
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Wert des maximal erlaubten Motormoments während der Hochschaltung 1 - 2 Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)