SP4_UPS_VEHICLE_ACC_MIN_AP6_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 0.01 m/s²
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: |
Beschreibung Schaltprogramm 4: Minimale Fahrzeugbeschleunigung bei einer Hochschaltung mit Fahrpedalstufe Vollast 3 (Beschleunigungen für maximale Anschlussdrehzahl).
Datensatzwert | Bedeutung
SP4_UPS_VEHICLE_ACC_MIN_AP6_[0] | Minimale Fahrzeugbeschleunigung für Schaltung 1-2
SP4_UPS_VEHICLE_ACC_MIN_AP6_[1] | Minimale Fahrzeugbeschleunigung für Schaltung 2-3
SP4_UPS_VEHICLE_ACC_MIN_AP6_[2] | Minimale Fahrzeugbeschleunigung für Schaltung 3-4
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)