RET_POWER_LIMIT_MIN_TORQUE_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Nm
Max. Wert: |
Min. Wert: |
Defaultwert: |
Beschreibung Wird ein schweres Fahrzeug aus hoher Geschwindigkeit heraus abgebremst, so kann die Wandlertemperatur den zulässigen Höchstwert überschreiten. Um dies zu verhindern, ist es möglich, die Bremsleistung zu begrenzen. Zur Begrenzung der Bremsleistung wird eine „Konstantleistungshyperbel“ definiert. Der Bremsleistungswert dieser Hyperbel wird mit dem Datensatzwert RET_POWER_LIMIT_ eingestellt. Die Funktion Bremsleistungsbegrenzung begrenzt das Retarderbremsmoment generell auf den Maximalwert aus dem „Hyperbel-Bremsmoment“ und dem Datensatzwert RET_POWER_LIMIT_MIN_TORQUE_. Um diese Funktionalität zu aktivieren, muss der Datensatzwert RET_POWER_LIMIT_ kleiner als 1000 sein und der Datensatzwert RET_POWER_LIMIT_MIN_TORQUE_ kleiner als 5000. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)