ALADIN 6 Readme.txt
=================

Diese Datei enthält die Versionsinfo, Änderungen und wichtige Notizen zu ALADIN 6.

Version history 
===============
___________________________________________________________

2019-02-07 Release 6.5.3.0 
___________________________________________________________

Neu:

*** Allgemein ***********************************************************************
- Diese Readme Datei
- Lokalisierung neu aufgesetzt (Ressourcenverwaltung für Texte in verschiedenen Sprachen)
- Neuer Hilfebutton und Installationshilfe für Verbindung zum Fahrzeug (Hilfe-Links in Settings)
- diverse kleinere Bug Fixes
*************************************************************************************

*********** UDS *********************************************************************
- Probleme beim Schreiben von Daten (z.B. Servicedaten) via UDS wurden behoben
- UDS ECU Files:
	- Report um I/O Konfiguration, CAN Scourcer und LID Daten (Schaltprogramm Konfig) erweitert. 
	- Der Mirror Eventspeicher ist nun ab Experte sichtbar.
	- Korrekte Datumsanzeige
	- Balkendiagramme in den Betriebsdaten repariert
- Delta Report für UDS ECU Files ist nun verfügbar (auch mit KWP Files vergleichbar)
*************************************************************************************

******** Reporter *******************************************************************
- Auf der Übersichtseite wird angezeigt, welche II/SI für die zugehörige Getriebe Seriennummer gelten
- Interne Informationen werden nun auch zum jeweiligen Fehlercode im Ereignisspeicher angezeigt.
- Mit Klick auf den Namen der internen Information wird die PDF geöffnet (aus Ressourcen Update)
- Die Wiederherstellung von alten Reports ist nun ab Expertenlevel möglich 
		(für Single, Delta- und Flottenreports)
		- Service Report: Betriebswerte "interne Steuergerätetemperatur" und "Ölalterungsindex" hinzugefügt.
- Neues Betriebsdatenfelder: 
	- Zweites Geschwindigkeitsprofil von 0...160 Km/h 
	- (nur Developer) Beschleunigungskennfelder
*************************************************************************************

******** Service Funktionen *********************************************************
- entfernt: iService Funktionen und Funktion "TEST TEST TEST" und Bode Tür im Reporter
- Noch unbeschriebenen (T)IM parametrieren geht nun ohne Nachbearbeitung (siehe II 2018/02)
- Service Daten Templates sind nun besser zu finden und die Überprüfung der VIN wurde geändert
 (Länge muss genau 17 sein, keine Sonderzeichen zulassen).VIN und Getriebe Seriennummer 
 werden nicht mehr aus einem Template übernommen.
- erweiterte Fehlerinformationen im Reporter (SelfHealing/Severity, Iveco und Scania) und Ereignislisten-Export
*************************************************************************************

******* Upload/Download *************************************************************
- Download von Hex-Files ist nur noch mit Developer Level verfügbar
- Halbzeug Überprüfung bei Download -> DIWA.6 Datensatz (21er ist nicht geeignet)
- beim Upload kann durch das Drücken von "Enter" zum nächsten Schritt gewechselt werden
- Prüfung des Datensatzes in der Steuerung bei Upload und Download. 
	-> Hinweis, wenn eine aktuellere Datensatzversion verfügbar ist
	-> Warnung, wenn ein Prototyp Datensatz in der Steuerung ist, aber es einen Seriendatensatz gibt.
*************************************************************************************

___________________________________________________________

2018-05-28 Release 6.5.2.5 
___________________________________________________________

- Bugfix für Betriebsdaten (Geschwindigkeitsprofil im Service-Report, ID 25hex)
- Kennzahl Betriebsdauer wurde ab Wert 2^31 +1 als 0 angezeigt -> neuer Wertebereich mit long-Variable
- Betriebsdaten wurden bei manchen SW Versionen teilweise nicht oder auf Englisch angezeigt -> werden nun korrekt angezeigt
- Schaltprogramm Konfiguration um neuen Parameter (ConsiderAccelerationLimitOptimization) erweitert
- Reportfenster sind wieder beweglich 
- Korrekte Fehlermeldungen bei TIM Schreibvorgang 
- Schaltprogramm Konfiguration für seltene, alte Software-Versionen (LID, kein EOL) ermöglicht 
- Warnung zu Temperatursprung bei Getriebe/Wandler entschärft 


